## EKRANLI BAS-KONUŞ EL TELSİZİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### Talep edilen bas-konuş el telsizleri, takılacak sim-kart vasıtası ile, internet altyapısı olan 2G, 3G ve 4G mobil operatör şebekeleri üzerinden birbirleri ile haberleşebilecek ve ülke çapında geniş bir kapsama alanı sağlayabilecek yetenekte olmalıdır.

### Bas-konuş el telsizi grup ve özel (bire-bir) çağrıyı desteklemelidir.

### Bas-konuş el telsizinin ekran boyutu en az 1.7 inç olmalıdır.

### Bas-konuş el telsizinin ekranı renkli ve en az 128\*160 piksel çözünürlükte olmalıdır.

### Bas-konuş el telsizi Linux işletim sistemine sahip olmalıdır.

### Bas-konuş el telsizinin beslemesinde kullanılacak adaptörler, Avrupa (Türk) priz tipine uygun olmalıdır.

### Bas-konuş el telsizi CE sertifikalı olmalıdır.

### Bas-konuş el telsizi Türkiye’de kullanılan 2G, 3G ve 4G şebekeleri desteklemelidir.

### Bas-konuş el telsizinin menü ve kullanıcı ara yüzü tamamen Türkçe olmalıdır.

### Bas-konuş el telsizinin üzerinde PTT (push to talk) için dahili bir buton bulunmalıdır.

### Bas-konuş el telsizinde iki adet yan buton bulunmalıdır.

### Bas-konuş el telsizinin entegre GPS alıcısı olmalıdır. GPS alıcısı cihaza entegre olmalı ve harici bir aparata ihtiyaç duyulmamalıdır.

### Bas-konuş el telsizinin ana ekranında şebeke sinyali seviyesi, ses seviyesi, batarya durumu, saat, tarih, grup adı, kullanıcı adı, çağrı yapan kullanıcı bilgileri görüntülenmelidir.

### Bas-konuş el telsizinin üzerinden acil çağrı (SOS) yapmak için önceden ayarlanmış bir buton olmalıdır. Acil durumu butonu ile diğer telsizlere ya da operatör konsolunun ekranında acil durum bilgisi gönderilebilmelidir.

### Bas-konuş el telsizinde otomatik tuş kilidi özelliği olmalıdır.

### Bas-konuş el telsizinin paket içeriğinde cihazların Türkçe kullanma kılavuzu bulunmalıdır.

### Bas-konuş el telsizlerinin kemerde taşınabilmesi için kutu içeriğinde kemer klipsi bulunmalıdır. Kemer klipsi, telsizin metal gövdesine vidalanarak tutturulmalıdır.

### Bas-konuş el telsizinin çalışma sıcaklık aralığı en az -30°C ila +60°C arasında olacaktır.

### Bas-konuş el telsizi bataryası ve şarj cihazı dahil teklif edilecektir.

### Bas-konuş el telsizinin hoparlör çıkış gücü en az 2W olacaktır.

### Bas-konuş el telsizinin harici kulaklık mikrofon bağlantıları için bir aksesuar girişi bulunacaktır.

### Telsiz bataryası Li-Ion tipte ve en az 4000mAh kapasitede olacaktır.

### Telsiz bataryaları micro-USB kablo ile şarj edilebilecektir. Bu bataryalar telsiz gövdesinden ayrı şekilde de şarj edilebilmelidir. Telsiz ve bataryası gerektiğinde opsiyonel olarak tedarik edilecek bir masaüstü şarj cihazı ile de şarj edilebilmelidir.

### Bas-konuş el telsizi üzerinde geçmiş çağrı kayıtları tututabilmeli ve gerektiğinde geçmiş 30 çağrı kaydı dinlenebilmelidir.

### Bas-konuş el telsizlerinde görüşme önceliği özelliği bulunmalıdır. Bu sayede öncelikli telsiz, daha az önceliği olan bir telsizin anonsunu keserek araya girebilmeli ve anonsa devam edebilmelidir.

### Bas-konuş el telsizlerinde ekran arka aydınlatması bulunmalıdır. Aydınlatma, telsize bir çağrı geldiğinde otomatik aktif olacak şekilde ayarlanabilir olmalıdır.

### Bas-konuş el telsizlerinde grup ve kullanıcıların seçilebilmesi için rehber bulunmalıdır.

### Bas-konuş el telsizlerinin şebeke seçimi otomatik ya da manuel olarak yalnızca 4G, 3G, 2G şebekelerinden biri seçilebilir olmalıdır.

### Bas-konuş el telsizlerinin yazılım güncellemesi ve kullanıcı atamaları kablo ile ya da havadan programlanabilir olmalıdır.

### Bas-konuş el telsizlerde gönderme zaman sınırı olmalıdır.

### Bas-konuş el telsizinin ağırlığı azami 215gr ve boyutları en fazla 100mmx58mmx35mm olmalıdır.