## EKRANLI BAS-KONUŞ ARAÇ TELSİZİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### Talep edilen bas-konuş araç telsizlerine takılacak bir sim kart vasıtası ile, internet altyapısı olan 2G, 3G ve 4G mobil operatör şebekeleri üzerinden birbirleri ile haberleşebilecek ve ülke çapında geniş bir kapsama alanı sağlayabilecek yetenekte olmalıdır.

### Bas-konuş araç telsizi grup ve özel (bire-bir) çağrıyı desteklemelidir.

### Bas-konuş araç telsizinin ekran boyutu en az 1.7 inç olmalıdır.

### Bas-konuş araç telsizinin ekranı renkli ve en az 128\*160 piksel çözünürlükte olmalıdır.

### Bas-konuş araç telsizi Linux işletim sistemine sahip olmalıdır.

### Bas-konuş araç telsizi ilave bir donanıma ihtiyaç olmadan 12-24V DC voltaj aralığında çalışabilmelidir.

### Bas-konuş araç telsizi CE sertifikalı olmalıdır.

### Bas-konuş araç telsizi Türkiye’de kullanılan 2G, 3G ve 4G şebekeleri desteklemelidir.

### Bas-konuş araç telsizinin el mikrofonu tuş takımlı olmalı ve üzerinde PTT (bas konuş) için özel bir buton bulunmalıdır.

### Bas-konuş araç telsizi üzerinde 6 adet buton bulunmalıdır.

### Bas-konuş araç telsizinin entegre dahili GPS alıcısı olmalıdır. GPS alıcısı cihaza entegre olmalı ve harici bir aparata ihtiyaç duyulmamalıdır.

### Bas-konuş araç telsizinin ana ekranında şebeke sinyali seviyesi, ses seviyesi, batarya durumu, saat, tarih, grup adı, kullanıcı adı, çağrı yapan kullanıcı bilgileri görüntülenmelidir.

### Bas-konuş araç telsizinin üzerinden acil çağrı (SOS) yapmak için önceden ayarlanmış bir buton olmalıdır. Acil durumu butonu ile diğer telsizlere ya da operatör konsolunun ekranında acil durum bilgisi gönderilebilmelidir.

### Bas-konuş araç telsizinde otomatik tuş kilidi özelliği olmalıdır.

### Bas-konuş araç telsizinin paket içeriğinde cihazların Türkçe kullanma kılavuzu bulunmalıdır.

### Bas-konuş araç telsizinin çalışma sıcaklık aralığı en az -20°C ila +65°C arasında olacaktır.

### Bas-konuş araç telsizinin hoparlörü dahili olmalıdır.

### Bas-konuş araç telsizinde harici harici hoparlör bağlantısı için giriş bulunacaktır.

### Bas-konuş araç telsizi üzerinde geçmiş çağrı kayıtları tututabilmeli ve gerektiğinde son çağrı kaydı dinlenebilmelidir.

### Bas-konuş araç telsizlerinde görüşme önceliği özelliği bulunmalıdır. Bu sayede öncelikli telsiz, daha az önceliği olan bir telsizin anonsunu keserek araya girebilmeli ve anonsa devam edebilmelidir.

### Bas-konuş araç telsizinde ekran arka aydınlatması bulunmalıdır. Aydınlatma, telsize bir çağrı geldiğinde otomatik aktif olacak şekilde ayarlanabilir olmalıdır.

### Bas-konuş araç telsizinde grup ve kullanıcıların seçilebilmesi için rehber bulunmalıdır.

### Bas-konuş araç telsizlerinin şebeke seçimi otomatik ya da manuel olarak yalnızca 4G, 3G, 2G şebekelerinden biri seçilebilir olmalıdır.

### Bas-konuş araç telsizlerinin yazılım güncellemesi ve kullanıcı tanımlamaları kablo ile ya da havadan programlanabilir olmalıdır.

### Bas-konuş araç telsizlerde gönderme zaman sınırı olmalıdır.

### Bas-konuş araç telsiz gövdesinin ağırlığı azami 660gr ve boyutları en fazla 130mm x 105mm x 45mm olmalıdır.